page("TeklaStructures", "")
{
    joint(1, "Multi Netten (V16)")
    {
        tab_page("", " Parameters 1 ", 1)
        {
            attribute("", "Net component", label, "%s", none, none, "0", "0", 75, 335)
            parameter("", "P502_name", ComponentName, text, 220, 335, 160)
            attribute("", "Instelling", label, "%s", none, none, "0", "0", 75, 365)
            parameter("", "P502_attrfile", ComponentAttributeFile, text, 220, 365, 160)
            parameter("", "P504", distance, number, 495, 84, 80)
            attribute("", "Maak sluitmat", label, "%s", none, none, "0", "0", 85, 40)
            parameter("", "P514", YesNo, number, 220, 40, 60)
            attribute("", "Positie", label, "%s", none, none, "0", "0", 85, 165)
            attribute("P533", "", option, "%s", none, none, "0.0", "0.0", 180, 165, 160)
            {
                value("Bovenwapening", 0)
                value("Onderwapening", 1)
            }
            picture("cscc_Multi Netten (V16)", 347, 396, 3, 0)
        }
    }
}
