page("TeklaStructures","")
{
   joint(1, "Neus oplegging balk (V4)")
   {
       tab_page("", " Parameters 1 ", 1)
       {
           parameter("Hoogte neus", "P5", distance, number, 1)
           parameter("Voeg", "P7", distance, number, 2)
           parameter("Maak verbindingscomponenten", "P6", YesNo, number, 3)
           parameter("Ankercomponent", "P8_name", ComponentName, text, 4)
           parameter("Instelling Anker", "P8_attrfile", ComponentAttributeFile, text, 5)
           parameter("Stekanker component", "P9_name", ComponentName, text, 6)
           parameter("Lengte stekanker", "P9", distance, number, 7)
           parameter("Gainprofiel", "P10", profile, text, 8)
           parameter("H.o.h. verbindingscomponenten", "P11", distance, number, 9)
           parameter("Oplegvlak (lengte)", "D1", distance, number, 10)
           parameter("Offset oplegvlak verbindingscomponenten ", "D28", distance, number, 11)
       }
   }
}